|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **super-eng** |  | **Трубки и рулоны Energoflexтм Super** | | | |
|  | | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 | **Теплоизоляция для систем**  **отопления и водоснабжения** | | |
|  | |  | | | |
| **Диапазон рабочих температур** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| от - 40°С до + 95°С | | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  |  |
| --- | --- |
| tr-sup2 | **Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| сталь | | | медь | пластик | **6 мм** | | | **9 мм** | | | **13 мм** | | | **20 мм** | | | **25 мм** | | |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | **15** | 15/6-2 | 440 | **12,76** | 15/9-2 | 356 | **17,14** | 15/13-2 | 240 | **26,53** |  |  |  |  |  |  |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | **18** | 18/6-2 | 400 | **13,83** | 18/9-2 | 284 | **18,24** | 18/13-2 | 200 | **29,30** |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/6-2 | 320 | **14,94** | 22/9-2 | 240 | **19,91** | 22/13-2 | 168 | **30,40** | 22/20-2 | 108 | **71,42** | 22/25 | 72 | **144,12** |
|  |  |  |  | 25/26 |  | **25** | 25/6-2 | 244 | **17,14** | 25/9-2 | 200 | **22,67** | 25/13-2 | 140 | **33,74** | 25/20-2 | 100 | **76,43** |  |  |  |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | **28** | 28/6-2 | 240 | **18,81** | 28/9-2 | 168 | **23,78** | 28/13-2 | 132 | **34,28** | 28/20-2 | 88 | **80,64** | 28/25 | 66 | **150,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/6-2 | 160 | **23,78** | 35/9-2 | 136 | **30,40** | 35/13-2 | 108 | **41,47** | 35/20-2 | 70 | **92,35** | 35/25 | 54 | **170,84** |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | **42** |  |  |  | 42/9-2 | 110 | **38,15** | 42/13-2 | 80 | **54,19** | 42/20-2 | 60 | **97,32** | 42/25 | 46 | **189,31** |
|  |  | 45 |  |  |  | **45** |  |  |  | 45/9-2 | 94 | **43,13** | 45/13-2 | 72 | **63,04** | 45/20-2 | 50 | **101,19** |  |  |  |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | **48** |  |  |  | 48/9-2 | 74 | **48,10** | 48/13-2 | 70 | **64,14** | 48/20-2 | 48 | **108,37** | 48/25 | 42 | **208,15** |
|  |  |  | 54 | 50 |  | **54** |  |  |  | 54/9-2 | 70 | **58,07** | 54/13-2 | 66 | **76,85** | 54/20-2 | 48 | **122,75** | 54/25 | 38 | **223,33** |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | **60** |  |  |  | 60/9-2 | 66 | **69,11** | 60/13-2 | 48 | **81,83** | 60/20-2 | 40 | **129,93** | 60/25 | 34 | **240,38** |
|  |  |  | 64 | 63 |  | **64** |  |  |  | 64/9-2 | 60 | **74,13** | 64/13-2 | 48 | **87,56** | 64/20-2 | 38 | **138,57** | 64/25 | 32 | **298,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | **76** |  |  |  | 76/9-2 | 48 | **93,28** | 76/13-2 | 40 | **105,06** | 76/20-2 | 26 | **160,36** | 76/25 | 26 | **342,91** |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | **89** |  |  |  | 89/9-2 | 40 | **144,67** | 89/13-2 | 30 | **160,36** | 89/20-2 | 24 | **238,30** | 89/25 | 20 | **403,48** |
|  |  | 108 | 108 | 110 |  | **110** |  |  |  | 110/9-2 | 26 | **171,95** | 110/13-2 | 22 | **186,89** | 110/20-2 | 14 | **284,76** | 110/25 | 14 | **472,31** |
| 4 |  | 114 |  |  |  | **114** |  |  |  | 114/9-2 | 26 | **176,37** | 114/13-2 | 22 | **189,66** | 114/20-2 | 14 | **292,49** | 114//25 | 12 | **514,67** |
|  |  | 133 | 133 |  |  | **133** |  |  |  | 133/9-2 | 16 | **201,82** | 133/13-2 | 16 | **217,86** | 133/20-2 | 12 | **334,51** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 159 | 159 |  |  | **160** |  |  |  | 160/9-2 | 12 | **234,43** | 160/13-2 | 12 | **257,65** | 160/20-2 | 12 | **393,68** |  |  |  |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040\*600\*400 мм, объемом 0,49 м³.

|  |  |
| --- | --- |
| rul-sup2 | **Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **10/1,0-10** | **10** | 1 | 10 | 10 | **186,15** |
| **13/1,0-7** | **13** | 1 | 7 | 7 | **270,91** |
| **20/1,0-5** | **20** | 1 | 5 | 5 | **589,95** |
| **25/1,0-4** | **25** | 1 | 4 | 4 | **863,74** |

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | Банка (уп.-20шт.) | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | Банка (уп.-20шт.) | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | Банка (уп.-6шт.) | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | Банка (уп.-12шт.) | 647,57 |
| **Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.)** | Упаковка (уп.-30шт.) | **230,67** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная** | Рулон (уп.-36шт.) | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая** | Рулон (уп.-36шт.) | **141,06** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная** | Рулон (уп.-24шт.) | 272,29 |
| **Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15** | Рулон (уп.-8шт.) | 399,27 |
| **Стусло ENERGOFLEX™** | Штука (уп.-4шт.) | **654,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **super-eng** |  | **Трубки Energoflexтм Super** | | |
|  | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 | **Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения** | |
|  |  | | |
| **Диапазон рабочих температур** | **µ-фактор** | **λ0** |
| от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  |  |
| --- | --- |
| tr-sup2 | **Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1,2 метра, цвет серый.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trubki_Energoflex_Super_Retail | **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции**  **9 мм** | | | |
| сталь | | | медь | пластик |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | **15** | 15/9-1,2 | 213,6 | **17,14** | **3661,11** |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | **18** | 18/9-1,2 | 170,4 | **18,24** | **3108,10** |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/9-1,2 | 144,0 | **19,91** | **2867,04** |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | **28** | 28/9-1,2 | 100,8 | **23,77** | **2396,02** |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/9-1,2 | 81,6 | **30,40** | **2480,64** |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | **42** | 42/9-1,2 | 66,0 | **38,15** | **2517,90** |
| **ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ**  **Коробка-трансформер**  в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.  **Стикер со штрих-кодом и типоразмером**  наклеивается на каждую трубку. | | | | | | | | | | |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 1250\*595\*395 мм, объемом 0,29 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.)** | упаковка | **230,67** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая** | рулон | **141,06** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная** | рулон | 272,29 |
| **Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15** | рулон | 399,27 |
| **Стусло ENERGOFLEX™** | штука | **654,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.


**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ef-sup |  | **Трубки Energoflex® Super SK** | | | |
|  | | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 | **Теплоизоляция для систем**  **отопления и водоснабжения** | | |
|  | |  | | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| + 95°С | | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |



****

**– ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ;**

**– ПРОЧНЫЙ И АККУРАТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ;**

**– ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ КЛЕЯ.**

|  |
| --- |
| znak_sk**Трубки самоклеящиеся из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **9 мм** | | | **13 мм** | | | **20 мм** | | |
| сталь | | | медь | пластик |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | **18** | 18/9-2 | 284 | **21,90** | 18/13-2 | 200 | **35,16** |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/9-2 | 240 | **23,89** | 22/13-2 | 168 | **36,50** | 22/20-2 | 108 | **85,71** |
|  |  |  |  | 25/26 |  | **25** | 25/9-2 | 200 | **27,21** | 25/13-2 | 140 | **40,48** | 25/20-2 | 100 | **91,72** |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | **28** | 28/9-2 | 168 | **28,55** | 28/13-2 | 132 | **41,14** | 28/20-2 | 88 | **96,75** |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/9-2 | 136 | **36,50** | 35/13-2 | 108 | **49,78** | 35/20-2 | 70 | **110,80** |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | **42** | 42/9-2 | 110 | **45,78** | 42/13-2 | 80 | **65,02** | 42/20-2 | 60 | **116,79** |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | **48** | 48/9-2 | 74 | **57,73** | 48/13-2 | 70 | **76,96** | 48/20-2 | 48 | **130,05** |
|  |  |  | 54 | 50 |  | **54** | 54/9-2 | 70 | **69,69** | 54/13-2 | 66 | **92,22** | 54/20-2 | 48 | **147,28** |
| 2 | 50 | 60 |  |  | **60** | 60/9-2 | 66 | **82,95** | 60/13-2 | 48 | **98,20** | 60/20-2 | 40 | **155,91** |
|  |  |  | 54 | 50 | **76** |  |  |  | 76/13-2 | 40 | **126,07** | 76/20-2 | 26 | **192,42** |
| 2 | 50 | 60 |  |  | **89** |  |  |  | 89/13-2 | 30 | **192,42** | 89/20-2 | 24 | **285,96** |
| 2 | 50 | 60 |  |  | **110** |  |  |  |  |  |  | 110/20-2 | 14 | **341,70** |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050\*595\*395 мм, объемом 0,482 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей Energoflex® Extra 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей Energoflex® Extra 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей Energoflex® Extra 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель Energoflex® 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 50м, серая** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 25м, серая** | рулон | **272,29** |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 10м, серая** | рулон | **141,06** |
| **Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SК 3/0,05-15** | рулон | **347,19** |
| **Стусло Energoflex®** | штука | **654,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **super-eng** |  | **Трубки Energoflexтм Super Protect** | | | |
|  | | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 | **Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения** | | |
|  |  | | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| + 95°С | | ≥7 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

**ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trubki_Energoflex_Super_Protect | | | spl2 | | **Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 11 метров.** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции**  **4 мм** | | | |
| сталь | | | | медь | пластик |
| Дюймы | Ду, мм | | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
| 1/4 | 8 | | 13,5 | 15 | 14 |  | **15** | 15/4-11 | 352 | **14,15** | **4980,80** |
| 3/8 | 10 | | 17 | 18 | 16/18 |  | **18** | 18/4-11 | 308 | **15,40** | **4743,20** |
| 1/2 | 15 | | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/4-11 | 264 | **16,62** | **4387,68** |
| 3/4 | 20 | | 26,8 | 28 | 25/26 |  | **28** | 28/4-11 | 220 | **20,93** | **4604,60** |
| 1 | 25 | | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/4-11 | 176 | **26,46** | **4656,96** |
| **Трубки в бухтах:** | | **УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА;**  **ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ;**  **УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ;** | | | | | | | | | | | | |
| Трубки в бухтах упаковываются в картонные коробки размером 1095\*395\*395 мм, объемом 0,24 м³. | | | | | | | | | | | | | | |
| spl2 | **Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** | | | | | |
| сталь | | | медь | пластик | **6 мм** | | | **9 мм** | | |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | **15** | 15/6-2 | 200 | **14,75** | 15/9-2 | 140 | **19,91** |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | **18** | 18/6-2 | 180 | **16,05** | 18/9-2 | 120 | **21,19** |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/6-2 | 152 | **17,35** | 22/9-2 | 100 | **23,12** |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | **28** | 28/6-2 | 120 | **21,82** | 28/9-2 | 88 | **27,60** |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/6-2 | 80 | **27,60** | 35/9-2 | 60 | **35,32** |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050\*395\*295 мм, объемом 0,24 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м синяя** | рулон | **288,05** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м красная** | рулон | **288,05** |
| **Стусло ENERGOFLEX™** | штука | **654,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **super-eng** |  |  | | |
| **super-engРулоны Energoflexтм Super AL** | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 sneg2 | **Многопрофильная теплоизоляция из вспененного полиэтилена** | |
|  |  | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **λ0** |
| + 95°С | | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

****

|  |  |
| --- | --- |
| kot-gr2 | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКОСТЕЙ**  **И ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ** |
| **dom-gr2** | **ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**  **ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ** |

|  |
| --- |
|  |

**- низкая теплопроводность пенополиэтилена**

**Energoflexтм Super;**

**- полированная алюминиевая фольга;**

**- отражает до 97% лучевой энергии**

|  |  |
| --- | --- |
| sup-al2 | **Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **3/1,0-30** | **3** | 1 | 30 | 30 | **83,94** |
| **5/1,0-20** | **5** | 1 | 20 | 20 | **99,04** |
| **10/1,0-10** | **10** | 1 | 10 | 10 | **147,48** |
| **15/1,0-7** | **15** | 1 | 7 | 7 | **437,16** |
| **20/1,0-5** | **20** | 1 | 5 | 5 | **597,74** |

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | Банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | Банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | Банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | Банка | 647,57 |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м** | Рулон | 441,93 |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м** | Рулон | 876,82 |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **en-eng** |  | **Рулоны Energofloor Compact ®**  **Маты и плиты Energofloor® Tacker** | |
| bat-red2 inv-gr2 | **Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»** |
|  | |  | |

**Рулоны Energofloor Compact ®**

|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **λ0** |
| + 70°С | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RulSupTP** |  |  |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг печати | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| sup-tp2 | **Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **3/1,0-30** | **3** | 1 | 30 | 30 | **197,92** |
| **5/1,0-20** | **5** | 1 | 20 | 20 | **249,24** |

Рулоны упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Плиты и маты Energofloor® Tacker**

|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **λ20** |
| + 70°С | ≤0,037 Вт/(м·°С) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MatTp** |  |  |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг печати | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| tp2 | **Плиты и маты из пенополистирола, покрытые полипропиленовой тканью с разметкой.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в упаковке, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Мат Energofloor Tacker 30/1-3.2** | **30** | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 427.20 |
| **Плита Energofloor Tacker 30/1-1.6** | **30** | 1,0 | 1,6 | 8 | 427.20 |

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 (9 шт)** | рулон | **448,06** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 (6 шт)** | рулон | **806,52** |
| **Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм х 50м** | рулон | **292,82** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **energofloor_tacker [преобразованный]** |  | **Плиты и маты Energofloor® Тacker** | |
| bat-red2 inv-gr2 | **Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»** |
|  | |  | |



|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **R25** |
| + 70°С | 0, 63 м2К/Вт |

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг печати | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

**– ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;**

**– ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;**

**– СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;**

**– НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ГАРПУН-СКОБЫ;**

**– РАЗМЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tp2 | **Плиты и маты из пенополистирола, покрытые полипропиленовой тканью с разметкой.** | | | | | |
| **Наименование** | | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в упаковке, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Мат теплоизоляционный Energofloor® Тacker 30/1,0-3,2** | | 30 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 427,20 |
| **Плита теплоизоляционная Energofloor® Тacker 30/1,0-1,6** | | 30 | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 427,20 |

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм, объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11** | рулон | **448,06** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11** | рулон | **806,52** |
| **Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм х 50м** | рулон | **292,82** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| energofloor_pipelock |  | **Плиты Energoflоor® Pipelock** | |
| bat-red2 inv-gr2 | **Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» с фиксаторами для крепления труб** |
|  | |  | |



|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **R25** |
| + 70°С | 0,81м2К/Вт |



|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг укладки | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

**– ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;**

**– ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;**

**– СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;**

**– БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ;**

**– БЫСТРАЯ УКЛАДКА ТРУБ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ;**

**– НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ;**

**– УКЛАДКА ТРУБЫ ПО ПРЯМОЙ И ДИАГОНАЛИ.**

|  |
| --- |
| znak_pipe**Плиты из пенополистирола с фиксаторами для крепления труб** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в упаковке, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Плита Energofloor® Pipelock 30/1,0-1,0** | 30 | 1 | 1 | 12 | 1058,80 |

Упаковываются в картонные коробки размером 1095 х 1040 х 490 мм. Объем упаковки 0,558 м³

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11** | рулон | **488,06** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11** | рулон | **806,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bs-eng** |  | **Трубки Energoflexтм Black Star** | | | | |
|  | | | | |
| vent-blue2 | | **Теплоизоляция для систем**  **кондиционирования** | | |
|  | | |  | | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| + 95°С | | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

****

|  |  |
| --- | --- |
| tr-sup2 | **Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на медную трубу** | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** | | |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм | **6 мм** | | |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | **6** | 6/6-2 | 480 | **7,80** |
| 5/16 | 7,93 |  | **8** | 8/6-2 | 340 | **9,76** |
| 3/8 | 9,53 |  | **10** | 10/6-2 | 320 | **11,04** |
| 1/2 | 12,7 |  | **12** | 12/6-2 | 280 | **12,34** |
| 5/8 | 15,88 |  | **15** | 15/6-2 | 200 | **14,95** |
| 3/4 | 19,05 |  | **18** | 18/6-2 | 180 | **16,25** |
| 7/8 | 22,22 |  | **22** | 22/6-2 | 152 | **17,53** |
|  |  |  | **25** | 25/6-2 | 120 | **20,14** |
| 1 1/8 | 28,57 |  | **28** | 28/6-2 | 120 | **22,10** |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040\*400\*300 мм, объемом 0,245 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, чёрная** | рулон | **532,03** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Трубки Energoflexтм Black Star Split** | | | |
|  | | | |
| vent-blue2 | **Теплоизоляция для систем**  **кондиционирования** | | |
|  |  | | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| + 95°С | | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  |  |
| --- | --- |
| Black_Star_Split | **- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ**  **- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ**  **- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ**  **- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **spl2** | **Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на медную трубу** | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** | | |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм | **6 мм** | | |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | **6** | 6/6-2 | 480 | **18,04** |
| 3/8 | 9,53 |  | **10** | 10/6-2 | 320 | **20,33** |
| 1/2 | 12,7 |  | **12** | 12/6-2 | 280 | **24,15** |
| 5/8 | 15,88 |  | **15** | 15/6-2 | 200 | **26,57** |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040\*400\*300 мм, объемом 0,245 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м серая** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м серая** | рулон | **272,29** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м серая** | рулон | **141,06** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bs-eng** |  | **Рулоны Energoflexтм Black Star Duct** | | | |
|  | | | |
| vent-tube2 | **Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования** | | |
|  |  | | | |
| **Максимальная рабочая температура** | | **µ-фактор** | **λ0** |
| + 90 °С | | ≥ 3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rulon_Energoflex_Black_Star_Duct** | **Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом.**  **Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.** | |
| dakt-sam2 | **Duct – самоклеящиеся.** |
| dakt-sam-fol2 | **Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** | |
| **Duct** | **Duct AL** |
| **3/1,0-30** | **3** | 1 | 30 | 30 | **217,89** | **263,58** |
| **5/1,0-20** | **5** | 1 | 20 | 20 | **257,24** | **299,75** |
| **8/1,0-12** | **8** | 1 | 12 | 12 | **348,44** | **407,32** |
| **10/1,0-10** | **10** | 1 | 10 | 10 | **389,65** | **455,27** |
| **15/1,0-7** | **15** | 1 | 7 | 7 | **539,68** | **884,04** |
| **20/1,0-5** | **20** | 1 | 5 | 5 | **785,93** | **968,10** |

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м** | рулон | 441,93 |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м** | рулон | 876,82 |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, черная** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, черная** | рулон | **272,29** |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ep-eng** |  | **Гибкий покровный материал Energopackтм ТК** | | |
|  | | |
| bat-red2 kran-red-blue2 | **Покровный материал**  **для защиты теплоизоляции** | |
|  | |  | | |
| **Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н** | | **Группа горючести** |
| **≥1 000** | | **Г1** |

|  |
| --- |
| **ЭП-TK-2** |

|  |
| --- |
| **Гибкий покровный материал Energopack™ ТК**  **предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.**  **Изготавливается на основе стеклоткани,**  **покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью.**  **Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.** |

|  |  |
| --- | --- |
| sup-al2 | **Рулоны шириной 1 метр.** |
| ep-tk-samkl | **Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Energopack™ TK 1000 Х 25** | 1 | 25 | 25 | **184,86** |
| **Energopack™ TK SK 1000 Х 25 самоклеящийся** | 1 | 25 | 25 | **306,80** |
| **Лента Energopack TK SK 50-25** | 0,05 | 25 | 1,25 | **424,47** |

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м** | Рулон | 441,93 |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м** | Рулон | 876,82 |

Рулоны упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1010\*365\*120 мм, объемом 0,044 м³.

**Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.**

**Монтажные швы и стыки необходимо:**

* **располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;**
* **проклеить лентой алюминиевой Energoflex™, и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.**

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ef-eng** | **ep-eng** | **Аксессуары Energoflex™ и Energopack™** |
| bat-red2 kran-red-blue2 vent-blue2 sneg2 |

|  |  |
| --- | --- |
| promo_acs | Вся продукция, выпускаемая под торговыми марками Energoflex**™** и Energopack**™** обеспечивается фирменными аксессуарами и инструментами, необходимыми для быстрого и качественного выполнения монтажных работ.  Фирменные аксессуары для монтажа специально разработаны для теплоизоляции Energoflex**™** и покровных материалов Energopack**™.**  Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности изоляции Energoflex**™**, что гарантирует стабильно высокое качество материалов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 0,5 л** | банка | **439,88** |
| **Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 0,8 л** | банка | **659,05** |
| **Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 2,6 л** | банка | 1905,87 |
| **Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л** | банка | 647,57 |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная** | рулон | **272,29** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая** | рулон | **141,06** |
| **Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, синяя, красная** | рулон | **256,04** |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м** | рулон | 441,93 |
| **Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м** | рулон | 876,82 |
| **Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15** | рулон | **399,27** |
| **Лента-герметик ENERGOFLООR 50мм х 50м** | рулон | **292,82** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11** | рулон | **448,06** |
| **Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11** | рулон | **806,52** |
| **Лента самоклеящаяся ENERGOPACK™ ТК SK 50мм х 25м** | рулон | **385,88** |
| **Саморезы ENERGOPACK™ (150 шт.)** | упаковка | **319,68** |
| **Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.)** | упаковка | **219,69** |
| **Стусло ENERGOFLEX™** | штука | **654,52** |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

**Трубки и рулоны Energocell**® **HT**



**Теплоизоляция для высокотемпературных**

**инженерных систем**

|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **λ40** |
| **+ 150°С** | ≤0,042 Вт/(м·°С) |

**– Эффективные теплоизоляционные свойства**

**– Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)**

**– Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)**

**– Закрытоячеистая структура**

****

**Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изоляция устанавливается на трубу** | | | | |  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** | | | | | | | | | | | |
| сталь | | | медь | пластик | **9 мм** | | | **13 мм** | | | **19 мм** | | | **25 мм** | | |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |
| Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | **22** | 22/9-2 | 100 | **116,36** | 22/13-2 | 70 | **165,91** | 22/19-2 | 44 | **322,72** |  |  |  |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | **28** | 28/9-2 | 80 | **130,26** | 28/13-2 | 60 | **178,37** | 28/19-2 | 40 | **374,07** | 28/25-2 | 20 | **531,27** |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | **35** | 35/9-2 | 60 | **146,35** | 35/13-2 | 44 | **217,07** | 35/19-2 | 30 | **412,38** | 35/25-2 | 16 | **599,34** |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | **42** |  | 50 | **167,57** | 42/13-2 | 36 | **243,34** | 42/19-2 | 24 | **465,79** | 42/25-2 | 16 | **656,42** |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | **48** |  | 42 | **195,39** | 48/13-2 | 30 | **278,50** | 48/19-2 | 22 | **567,20** | 48/25-2 | 12 | **761,06** |
|  |  |  | 54 | 50 |  | **54** |  | 36 | **228,32** | 54/13-2 | 26 | **367,91** | 54/19-2 | 18 | **641,55** | 54/25-2 | 12 | **803,57** |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | **60** |  | 32 | **283,93** | 60/13-2 | 24 | **366,72** | 60/19-2 | 18 | **717,95** | 60/25-2 | 10 | **885,82** |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | **76** |  | 28 | **368,82** | 76/13-2 | 16 | **490,50** | 76/19-2 | 14 | **884,25** | 76/25-2 | 8 | **1055,17** |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | **89** |  | 22 | **410,53** | 89/13-2 | 16 | **549,10** | 89/19-2 | 12 | **975,51** | 89/25-2 | 8 | **1145,77** |
|  |  | 108 | 108 | 108 |  | **108** |  |  |  | 108/13-2 | 16 | **643,33** | 108/19-2 | 12 | **1262,20** | 108/25-2 | 6 | **1440,35** |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085\*395\*325 мм, объемом 0,267 м³.

|  |  |
| --- | --- |
| rul-sup2 | **Рулоны из вспененного каучука, цвет черный** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **10/1,0-20** | **10** | 1 | 20 | 20 | **1096,76** |
| **13/1,0-14** | **13** | 1 | 14 | 14 | **1377,77** |
| **19/1,0-10** | **19** | 1 | 10 | 10 | **1940,43** |
| **25/1,0-8** | **25** | 1 | 8 | 8 | **2427,16** |

Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080х540х540мм. Объем упаковки 0,31 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента Energocell® HT 3/0,05-15** | рулон | **1442,04** |
| **Лента самоклеящаяся EnergocellPVC 48мм х 33м черная** | рулон | **302,94** |
| **Клей Energocell® HT 2,6 л** | банка | **2002,84** |
| **Очиститель Energoflex® 1,0 л** | банка | 647,57 |

**Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.**

**Официальный дистрибьютор предприятия Цены с НДС**.

**ROLS ISOMARKET**

 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: [izofol@mail.ru](mailto:izofol@udm.net), www.izofol2.ucoz.ru

